③ 급수과정별 시설 검사(매분기 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	일반세균(중온)	100CFU/mL 이하	5,300
2	총대장균군	불검출/100mL	8,800	12,620
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	8,400
4	암모니아성 질소(NH3-N)	0.5mg/L 이하	2,300
5	총트리할로메탄(THMs)	0.1mg/L 이하	19,600
6	동(Cu)	1mg/L 이하	6,100
7	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	300
8	아연(Zn)	3mg/L 이하	6,100
9	철(Fe)	0.3mg/L 이하	6,100
10	탁도	0.5NTU 이하	400
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	3,700
합 계 (11항목)			62,520