마을 ․ 전용 상수도 및 소규모 급수시설 원수검사

① 표류수(2년 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	카드뮴(Cd)	0.005mg/L 이하	6,900
2	비소(As)	0.05mg/L 이하	13,900
3	시안(CN)	불검출	13,100
4	수은(hg)	불검출	10,600
5	납(Pb)	0.05mg/L 이하	6,900
6	6가크롬(Cr6+)	0.05mg/L 이하	6,900
7	음이온계면활성제(ABS)	0.5mg/L 이하	13,200
8	유기인	불검출	20,300
9	폴리크로리네이트비페닐(PCB)	불검출	125,200
합 계 (9항목)			217,000