② 분기 검사 (매분기 1회 이상)

순번	검사항목		수질기준	수수료 [원]	순번	검사항목	수질기준		수수료 [원]
1	일반세균	저온	200CFU/mL 이하	6,100	25	1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/L 이하		19,600
2		중온	50CFU/mL 이하	5,300	26	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L 이하
3	총대장균군		불검출/250mL	8,800	27	트리클로로에틸렌	0.03mg/L 이하
4	분원성연쇄상구균		불검출/250mL	9,200	28	디클로로메탄	0.02mg/L 이하		13,600
5	녹농균		불검출/250mL	13,100	29	벤젠	0.01mg/L 이하
6	아황산환원혐기성 포자형성균		불검출/50mL	5,300	30	톨루엔	0.7mg/L 이하
7	쉬겔라		불검출/250mL	14,600	31	에틸벤젠	0.3mg/L 이하
8	살모넬라		불검출/250mL	15,900	32	크실렌	0.5mg/L 이하
9	납(Pb)		0.01mg/L 이하	6,100	33	1,1-디클로로에틸렌	0.03mg/L 이하
10	불소(F)		1.5mg/L 이하	9,300	34	사염화탄소	0.002mg/L 이하
11	비소(As)		0.01mg/L 이하	7,700	35	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L 이하		21,400
12	세레늄(Se)		0.01mg/L 이하	6,600	36	과망간칼륨소비량	10mg/L 이하		2,800
13	수은(Hg)		0.001mg/L 이하	6,600	37	냄새	무취		600
14	시안(CN)		0.01mg/L 이하	11,300	38	동(Cu)	1mg/L 이하		6,100
15	크롬(Cr)		0.05mg/L 이하	3,900	39	색도	5도 이하		2,600
16	암모니아성질소(NH3-N)		0.5mg/L 이하	2,300	40	음이온계면활성제	불검출		9,200
17	질산성질소(NO3-N)		10mg/L 이하	7,200	41	수소이온농도(pH)	5.8~8.5		300
18	카드뮴(Cd)		0.005mg/L 이하	6,100	42	아연(Zn)	3mg/L 이하		6,100
19	보론(B)		1.0mg/L 이하	3,100	43	염소이온(Cl-)	250mg/L 이하		3,900
20	페놀		0.005mg/L 이하	9,300	44	탁도	1NTU 이하		400
21	다이아지논		0.02mg/L 이하	15,600	45	황산이온(SO42-)	200mg/L 이하		11,800
22	파라티온		0.06mg/L 이하		46	알루미늄(Al)	0.2mg/L 이하		6,100
23	페니트로티온		0.04mg/L 이하		47	1,4-다이옥산	0.05mg/L 이하		19,600
24	카바릴		0.07mg/L 이하	15,700
합 계 (47항목)								313,200